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                                                             DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

                                                                              “2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN” 

"ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"

TEOTITLÁN DE FLÓRES MAGÓN, OAXACA, MEXICO, C.P.68540.
DESCRIPCIÓN:
LA CONSTRUCCIÓN DE 240M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, UBICADA EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, COMPRENDE DE UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA (16.00M2), UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA (16.00M2), UN MÓDULO TÉCNICO PARA EL RESGUARDO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP) (18.00M2) ASÍ COMO LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE ACABADOS EN AMBOS LABORATORIOS (190.00M2). PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
EXCAVACIÓN A MANO Y POR MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y MATERIAL DE BANCO (87.29 M3). DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN 19.74 M2). DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE BATIENTES DE MADERA, VENTANAS DE ALUMINIO, DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE TAMBOR Y PROTECCIONES DE HERRERÍA (9.00 PZA). RETIRO DE MUROS DE TABLAROCA Y DEMOLICIÓN DE BARRA DE CONCRETO (2.00 PZA). DEMOLICIÓN DE AZULEJOS EN MUROS Y PISO, DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE (51.60 M2). LIMPIEZA, DESPALME Y PLANTILLA DE CONCRETO (127.02 M2). ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NÚMERO 3 Y 4 (585.64 KG). CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, MURETE DE ENRACE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE (86.40 M2). CONCRETO HECHO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA (15.51 M3). CADENAS DE DESPLANTE EN CIMENTACIÓN, CASTILLOS DE 14 X 20 CMS (63.70 ML). ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NÚMERO 2 Y 3 (984.41 KG). CIMBRA EN COLUMNA, TRABES Y LOSAS DE LA ESTRUCTURA (93.04 M2). MURO COMÚN DE TABIQUE, APLANADO RÚSTICO Y APLANADO FINO, APLICACIÓN DE PINTURA (719.88 M2). CASTILLOS DE CONCRETO K1, CADENAS INTERMEDIAS EN MUROS, CADENAS BAJO VENTANAS (102.70 ML). FIRME DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE LOSETA, LAMBRÍN DE AZULEJO (295.48 M2). COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR, PUERTA, CANCEL Y VENTANA DE ALUMINIO, VENTANA, PUERTA Y REJAS DE HERRERÍA (21.00 PZA). SALIDAS PARA LUMINARIAS, CONTACTOS, CLIMAS, Y CANCELACIÓN DE SALIDAS EXISTENTES (21.00 PZA). COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 75 Y 50MM, TUBO DE PVC SANITARIO DE 100MM (37.50 ML). COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR DE 1 Y 2 POLOS, LUMINARIAS, REFLECTOR. (25.00 PZA). INSTALACIÓN DE CLIMAS DE 1 TON. (2.00 PZA). REGISTRO SANITARIO (1.00 PZA). ESTA INSTITUCIÓN TIENE POR OBJETO FORMAR ALUMNOS DE CALIDAD QUE COMPRENDAN EL PROCESO TEÓRICO-PRÁCTICO, ADEMÁS CON LA PRESENTE OBRA SE GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL Y AMBIENTAL, OPTIMIZAR EL ESPACIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y REDUCIR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES, EN BENEFICIO DE 322 ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PERSONAL DOCENTE.

	[bookmark: RANGE!A1:D29]RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	NOMBRE  DE LA OBRA:
	" ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "

	REGION:
	01    SIERRA DE FLORES MAGÓN
	DISTRITO:
	 04 TEOTITLÁN  

	MUNICIPIO:
	545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN
	LOCALIDAD:
	 001 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

	 
	 
	 
	 

	CLAVE
	PARTIDA
	 
	 IMPORTE 

	A) 
	LABORATORIO DE BIOLOGÍA
	
	

	PARTIDA A1:
	PRELIMINARES
	
	 $                                               

	PARTIDA A2:
	CIMENTACIÓN
	
	 $                                                           

	PARTIDA A3:
	ESTRUCTURAS
	
	 $                                               

	PARTIDA A4:
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
	
	 $                                             

	PARTIDA A5:
	CANCELERÍA
	
	 $                                               

	PARTIDA A6:
	INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	 $                                              

	A) TOTAL LABORATORIO DE BIOLOGÍA
	 $                                             

	B)
	LABORATORIO DE QUÍMICA
	
	

	PARTIDA B1:
	PRELIMINARES
	
	 $                                               

	PARTIDA B2:
	CIMENTACIÓN
	
	 $                                               

	PARTIDA B3:
	ESTRUCTURAS
	
	 $                                               

	PARTIDA B4:
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
	
	 $                                             

	PARTIDA B5:
	CANCELERÍA
	
	 $                                               

	PARTIDA B6:
	INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	 $                                                 

	B) TOTAL LABORATORIO DE BIOLOGÍA
	 $                                             

	C) 
	ALMACEN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS
	
	

	PARTIDA C1:
	CIMENTACIÓN
	
	 $                                               

	PARTIDA C2:
	ESTRUCTURAS
	
	 $                                               

	PARTIDA C3:
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
	
	 $                                             

	PARTIDA C4:
	HERRERÍA
	
	 $                                               

	PARTIDA C5:
	INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	 $                                               

	PARTIDA C6:
	COLEECTOR DE RESIDUOS
	
	 $                                               

	C)   TOTAL ALMACEN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS
	 $                                             

	
	
	 SUB-TOTAL 
	 $                                   

	
	
	 IVA 
	 $                                      

	
	(IMPORTE CON LETRA)
	 TOTAL 
	 $                                   

	
	
	
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO

	NOMBRE  DE LA OBRA:
	
	"ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"

	REGION:
	01    SIERRA DE FLORES MAGÓN
	DISTRITO:
	04 TEOTITLÁN 
	
	

	MUNICIPIO:
	545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN
	LOCALIDAD:
	
	001 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

	
	
	
	
	
	
	

	
	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 P.U 
	IMPORTE CON LETRA
	 IMPORTE 

	A)
	LABORATORIO DE BIOLOGIA
	
	
	
	
	

	PARTIDA A1:
	 PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	SE.PRE.010
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 1.00X1.00 MT, PERSIANAS Y FIJO SUPERIOR CON PROTECCIÓN DE HERRERIA. INCLUYE: RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES, ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	 $          
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.PRE.020
	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CMS. DE ESPESOR HASTA 2.70 MTS. DE ALTURA PARA HABILITAR PUERTA DE ACCESO. INCLUYE:  DEMOLICIÓN DE CADENAS Y CASTILLOS, ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	2.70
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $              

	SE.PRE.030
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO SECCIÓN TIPO. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	7.44
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.PRE.040
	RETIRO DE AZULEJO ASENTADO SOBRE BARRAS, MESETAS O MURETES, INCLUYE: PICADO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR EXCEDENTES DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	33.45
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.PRE.050
	RETIRO Y RECUPERACIÓN DE PUERTAS BATIENTES DE MADERA BAJO BARRA DE 0.75 X 1.80 M  INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	8.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DE  PRELIMINARES
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA A2:
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	

	SE.CIM.010
	LIMPIEZA, DESPALME MANUAL, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 15CM PROMEDIO) DENTRO Y FUERA DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	25.20
	 $           
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.020
	EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS  MANUALES, EN  MATERIAL B Y C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, AFINE DE TALUDES Y FONDO,  APILE DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M3
	9.79
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.030
	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO  DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	6.37
	 $         
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.040
	RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	7.67
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.050
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO,  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M2
	9.48
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.060
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	94.89
	 $           
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.070
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP  O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	47.40
	 $           
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.080
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	M2
	9.33
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.090
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3)
	M3
	1.65
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.100
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 14 CM DE ESPESOR,  ELABORADO CON TABICON TIPO PESADO CEMENTO ARENA 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO,  CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	M2
	8.27
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.110
	CADENA DE DESPLANTE DE 14X25 CMS (CD1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMÚN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLÍTICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	11.90
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.120
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1  (EN DOS CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR  DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	5.95
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.CIM.130
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4" @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	3.90
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA A3:
	ESTRUCTURAS
	
	
	
	
	

	SE.EST.0010
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 2 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	80.90
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.EST.0020
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	236.61
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.EST.0030
	CIMBRA EN LOSAS ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE  RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	27.57
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.EST.0040
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN  LOSA DE AZOTEA, T.M.A. 3/4", ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCIÓN DEL 4% (2 KG) POR CADA BULTO DE CEMENTO, INCLUYE; COLADO MONOLÍTICAMENTE CON TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	2.68
	 $      
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ESTRUCTURAS
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA A4:
	 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
	
	
	
	
	

	SE.ALB.0010
	MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
	M2
	19.79
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0020
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4" @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	12.55
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0030
	CADENA DE INTERMEDIA CC-1, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X 20 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2,   @ 15, INCLUYE: INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS,  ANCLAJE, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	10.60
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0040
	APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/4:1:5, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT.,
	M2
	73.24
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0050
	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 08 CM. DE ESPESOR,  INCLUYE: NIVELACIÓN,  COMPACTACIÓN, MAESTREADO, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA DE CERÁMICA.
	M2
	15.93
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0060
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE, ACABADO SATINADO, VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS, PLAFOND O LOSA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN  DE SELLADOR,  REBABEO, RESANES,  PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER  ALTURA),  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
	M2
	87.62
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ESMALTADO PARA PISO TRÁFICO COMERCIAL MODERADO PEI IV, ASTON GRAY 60X60 P5, MARCA INTERCERAMIC; ASENTADO CON ADHESIVO PREMIUN RAPIDO MCA. INTERCERAMIC, JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTERCERAMIC COLOR SIMILAR A LA LOSETA. INCLUYE: NIVELACIÓN, SEPARADORES, RECORTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
	M2
	106.76
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO GRES PORCELÁNICO MODELO EXTREME WHITE FORMATO 59.6 × 120 CM RECTIFICADO, ACABADO ESMALTADO PARA BARRAS, MARCA PORCELANOSA O SUPERIOR; ASENTADO CON ADHESIVO PREMIUN RAPIDO MCA. INTERCERAMIC O SUPERIOR, JUNTA DE 3 MM, DEBERÁ UTILIZAR LLANA DENTADA DE 1/2 JUNTEADO CON BOQUILLA INTERCERAMIC COLOR ELEGIDO EN OBRA. INCLUYE: NIVELACIÓN, SEPARADORES, RECORTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 
	M2
	33.45
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	
	
	 $       

	PARTIDA A5:
	CANCELERÍA
	
	
	
	
	

	SE.CYC.010
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA P1 0.90X2.50 M. DE ALUMINIO BLANCO DE 3", CHAPA PHILLIPS 3055 CON MANIJAS O SUPERIOR, TABLERO CON DUELA LISA, SECCIÓN INTERMEDIA CON VIDRIO TRANSPARENTE Y FIJO EN LA PARTE SUPERIOR SEGUN PLANO, BISAGRAS DE LIBRO.INCLUYE: VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC,  TENSORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	 $    
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.CYC.020
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V1) DE 2.00X0.0.50 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA-CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CYC.030
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE CORREDIZA DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO BAJO BARRAS DE CONCRETO, CON DUELA LISA DOBLE CARA, JALADERA DE METAL ACABADO NIQUEL EN COLOR PLATA DE 10C MODELO 3867 Y CERRADURA PHILLIPS 200C DE BOTON. INCLUYE:  ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	PZA
	8.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.CYC.040
	RETIRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO, SALIDA DE EMERGENCIA, PUERTAS INTERIORES. INCLUYE: AJUSTE DE LA PUERTA, CAMBIO DE BISAGRAS,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	PZA
	4.00
	 $      
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.CYC.050
	RETIRO Y COLOCACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN, INCLUYE: REINSTLACIÓN CON TORNILLERIA NUEVA SEGÚN LA INSTALACIÓN ORIGINAL, RETIRO DE TUBERIA DE ESTRACIÓN, COPLE DE  HULE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	PZA
	1.00
	 $       
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CANCELERIA 
	
	
	
	
	              $ 

	PARTIDA A6:
	INSTALACION ELECTRICA
	
	
	
	
	

	SE.IEL.0010
	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO EN MURO CAJA GALV. DE 1/2" Y 3/4", CHALUPA GALV, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 20, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, APAGADOR BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE 1-3 VENTANAS  E5N3PTL, ALIMENTACIÓN DE CENTRO DE CARGA A LUMINARIA, CONEXIÓNES, TAPA O SOBRETAPA, RANURAS, RESANES, COLOCACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	3.00
	 $       
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0020
	SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX BITICINO EN MURO, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM, CAJA GALV. DE 1/2", CHALUPA GALV, CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14  INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN  PISO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	4.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0030
	SALIDA ELÉCTRICA PARA CLIMA A 220V. CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 25MM Ø INCLUYE: CAJAS DE REGISTRO DE 25 MM, TAPAS, GUIADO, CABLEADO CON CABLE CAL.10 Y12 DESNUDO, TUBERÍA EXTERIOR GALVANIZADA PARED GRUESA CONDULETES CON TAPA, MONITOR Y CONTRA, ABRAZADERAS, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONTACTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	1.00
	 $      
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0040
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 75MM DE REGISTRO EXTERIOR-TABLERO. INCLUYE: MONITOR Y CONTRA,   RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, CONEXIÓNES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	8.00
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0050
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 10 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	 $      
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0060
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4U MODELO  SQOD4F MARCA SQUARE D. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓNES, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, PEINADO DE CABLES Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 10 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	4.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.IEL.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.IEL.0090
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOBREPONER 32LTLLED2282V65B MODELO MONTISI V DE LÁMPARA LED 2 X 16 T5LED120V, LUZ DE DÍA, 127V TERMINADO EN BLANCO BASE G5 X 2, TECNOLITE. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS.
	PZA
	2.00
	 $      
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0100
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W 50LQLEDT30MVN, MATERIAL ALUMINIO, COLOR NEGRO, PANTALLA DE CRISTAL, ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE IP65, A PRUEBA DE POLVO Y CHORROS DE AGUA DIRECTA, 6500K, TECNOLITE. INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, CONEXIONES, MISELANEOS Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0110
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADA MODELO YHJE12ZTMGMMORX INVERTER (12 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 17 SEERS. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SE DEBERÁN ENTREGAR LAS GARANTIAS A NOMBRE DE LA UNVERSIDAD DE LA CAÑADA).
	PZA
	1.00
	 $    
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	
	
	
	 $          

	A)
	TOTAL LABORATORIO DE BIOLOGÍA
	
	
	
	
	 $       

	
	
	
	
	
	
	

	B)
	LABORATORIO DE QUÍMICA
	
	
	
	
	

	PARTIDA B1:
	 PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	SE.PRE.010
	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA  TIPO CAPFCE DE 1.00 X2.50MT, CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	2.00
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.PRE.020
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 3.90X0.75MT, Y PROTECCIÓN METÁLICA, CON RECUPERACIÓN DE MATERALES, INCLUYE:  RETIRO DE VIDRIOS, PERFILES DE ALUMINIO, RETIRO DE PROTECCÍON, ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.PRE.030
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.85X1.50 MT , CON RECUPERACIÓN DE MATERALES, INCLUYE:  RETIRO DE VIDRIOS, PERFILES DE ALUMINIO, ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.PRE.040
	DESMONTAJE Y RETIRO DE MURO DE TABLAROCA  DE 2.85X1.00MT, INCLUYE:  RETIRO DE PERFILES, ACARREOS, LIMPIEZA,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.PRE.050
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 2.25 X 0.60 X 0.10  Y 1.82 X 0.60 X 0.10 INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	1.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.PRE.060
	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CMS. DE ESPESOR HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE:  DEMOLISION DE CADENAS Y CASTILLOS, ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	12.30
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.PRE.070
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN TIPO. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	6.15
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.PRE.080
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO SECCIÓN TIPO. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	6.15
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.PRE.090
	RETIRO DE AZULEJO ASENTADO SOBRE BARRAS, MESETAS O MURETES, INCLUYE: PICADO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR EXCEDENTES DE MORTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	3.15
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DE  PRELIMINARES
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA B2:
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	

	SE.CIM.010
	LIMPIEZA, DESPALME MANUAL, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 15CM PROMEDIO) DENTRO Y FUERA DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	24.92
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.020
	EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS  MANUALES, EN  MATERIAL B Y C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, AFINE DE TALUDES Y FONDO,  APILE DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M3
	7.75
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.030
	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO  DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	6.08
	 $         
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.040
	RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	5.69
	 $         
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.CIM.050
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO,  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M2
	9.12
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.060
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	93.07
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.070
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP  O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	46.42
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.080
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	M2
	9.10
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.090
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3)
	M3
	1.60
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.100
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 14 CM DE ESPESOR,  ELABORADO CON TABICON TIPO PESADO CEMENTO ARENA 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO,  CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	M2
	9.83
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.110
	CADENA DE DESPLANTE DE 14X25 CMS (CD1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMÚN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLÍTICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	11.50
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.120
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1  (EN DOS CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR  DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	5.68
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.CIM.130
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4" @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	4.75
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA B3:
	ESTRUCTURAS
	
	
	
	
	

	SE.EST.0010
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 2 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	77.18
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.EST.0020
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	245.70
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.EST.0030
	CIMBRA EN LOSAS ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE  RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	28.72
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.EST.0040
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN  LOSA DE AZOTEA, T.M.A. 3/4", ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCIÓN DEL 4% (2 KG) POR CADA BULTO DE CEMENTO, INCLUYE; COLADO MONOLÍTICAMENTE CON TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	2.79
	 $      
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ESTRUCTURAS
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA B4:
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
	
	
	
	
	

	SE.ALB.0010
	MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
	M2
	19.73
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0020
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4" @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	12.55
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0030
	CADENA DE INTERMEDIA CC-1, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X 20 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2,   @ 15, INCLUYE: INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS,  ANCLAJE, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	10.35
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0040
	APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/4:1:5, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	73.32
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0050
	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 08 CM. DE ESPESOR,  INCLUYE: NIVELACIÓN,  COMPACTACIÓN, MAESTREADO, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA DE CERÁMICA.
	M2
	15.08
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0060
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE, ACABADO SATINADO, VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS, PLAFOND O LOSA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN  DE SELLADOR,  REBABEO, RESANES,  PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER  ALTURA),  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
	M2
	75.60
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ESMALTADO PARA PISO TRÁFICO COMERCIAL MODERADO PEI IV, ASTON GRAY 60X60 P5, MARCA INTERCERAMIC; ASENTADO CON ADHESIVO PREMIUN RAPIDO MCA. INTERCERAMIC, JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTERCERAMIC COLOR SIMILAR A LA LOSETA. INCLUYE: NIVELACIÓN, SEPARADORES, RECORTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
	M2
	102.87
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO GRES PORCELÁNICO MODELO EXTREME WHITE FORMATO 59.6 × 120 CM RECTIFICADO, ACABADO ESMALTADO PARA BARRAS, MARCA PORCELANOSA O SUPERIOR; ASENTADO CON ADHESIVO PREMIUN RAPIDO MCA. INTERCERAMIC O SUPERIOR, JUNTA A HUESO, DEBERÁ UTILIZAR LLANA DENTADA DE 1/2 JUNTEADO CON BOQUILLA INTERCERAMIC COLOR ELEGIDO EN OBRA. INCLUYE: NIVELACIÓN, SEPARADORES, RECORTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 
	M2
	3.15
	 $         
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	
	
	 $       

	PARTIDA B5:
	CANCELERÍA
	
	
	
	
	

	SE.HYC.010
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE P-1 DE 0.90 X 2.50 M ALUMINIO BLANCO DE LÍNEA PESADA, BISAGRA P/PUERTA BATIENTE SAN LUIS CLAVE 1524L DE PERFILETTO, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR, CHAPA PHILLIPS MOD. 550, CONTRAMARCO. INCLUYE: TOPE DE PISO, TENSORES, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	 $    
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.HYC.020
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA P-2 DE 1.90 X 2.50 M ALUMINIO BLANCO DE 3”, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR, JALADERA CONTRAPLANA DE 18CM, ZOCLO Y CABEZAL DE DOS VENAS, CHAPA DE GANCHO PHILLIPS MOD. X-455, CONTRAMARCO. INCLUYE: ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	 $    
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.HYC.030
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V1) DE 0.50X2.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3",  (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	 $       
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.HYC.040
	RETIRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO, SALIDA DE EMERGENCIA, PUERTAS INTERIORES. INCLUYE: AJUSTE DE LA PUERTA, CAMBIO DE BISAGRAS,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	3.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.HYC.050
	RETIRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE TRABAJO PREFABRICADAS, INCLUYE: REINSTLACIÓN CON TORNILLERIA NUEVA SEGÚN LA INSTALACIÓN ORIGINAL  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	6.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.HYC.060
	RETIRO Y COLOCACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN, INCLUYE: REINSTLACIÓN CON TORNILLERIA NUEVA SEGÚN LA INSTALACIÓN ORIGINAL, RETIRO DE TUBERIA DE ESTRACIÓN, COPLE DE  HULE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	            $       
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	                  $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CANCELERIA
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA B6:
	INSTALACION ELECTRICA
	
	
	
	
	

	SE.IEL.0010
	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO EN MURO CAJA GALV. DE 1/2" Y 3/4", CHALUPA GALV, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 20, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, APAGADOR BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE 1-3 VENTANAS  E5N3PTL, ALIMENTACIÓN DE CENTRO DE CARGA A LUMINARIA, CONEXIÓNES, TAPA O SOBRETAPA, RANURAS, RESANES, COLOCACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	SAL
	3.00
	 $       
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0020
	SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX BITICINO EN MURO, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM, CAJA GALV. DE 1/2", CHALUPA GALV, CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14  INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN  PISO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	4.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0030
	SALIDA ELÉCTRICA PARA CLIMA A 220V. CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 25MM Ø INCLUYE: CAJAS DE REGISTRO DE 25 MM, TAPAS, GUIADO, CABLEADO CON CABLE CAL.10 Y12 DESNUDO, TUBERÍA EXTERIOR GALVANIZADA PARED GRUESA CONDULETES CON TAPA, MONITOR Y CONTRA, ABRAZADERAS, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONTACTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	1.00
	 $      
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.IEL.0040
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 25MM DE REGISTRO EXTERIOR-TABLERO. INCLUYE: MONITOR Y CONTRA,   RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, CONEXIÓNES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	17.00
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0050
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 10 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0060
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4U MODELO  SQOD4F MARCA SQUARE D. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓNES, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, PEINADO DE CABLES Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 10 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	4.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.IEL.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.IEL.0090
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOBREPONER 32LTLLED2282V65B MODELO MONTISI V DE LÁMPARA LED 2 X 16 T5LED120V, LUZ DE DÍA, 127V TERMINADO EN BLANCO BASE G5 X 2, TECNOLITE. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS.
	PZA
	2.00
	 $       
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0100
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W 50LQLEDT30MVN, MATERIAL ALUMINIO, COLOR NEGRO, PANTALLA DE CRISTAL, ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE IP65, A PRUEBA DE POLVO Y CHORROS DE AGUA DIRECTA, 6500K, TECNOLITE. INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, CONEXIONES, MISELANEOS Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.IEL.0110
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADA MODELO YHJE12ZTMGMMORX INVERTER (12 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 17 SEERS. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SE DEBERÁN ENTREGAR LAS GARANTIAS A NOMBRE DE LA UNVERSIDAD DE LA CAÑADA).
	PZA
	1.00
	 $    
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	
TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	
	
	
	 $         

	B)
	TOTAL LABORATORIO DE QUÍMICA
	
	
	
	
	 $       

	
	
	
	
	
	
	

	C)
	ALMACEN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS
	
	
	
	

	PARTIDA C1:
	CIMENTACION 
	
	
	
	
	

	SE.CIM.010
	LIMPIEZA, DESPALME MANUAL, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 15CM PROMEDIO) DENTRO Y FUERA DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	38.50
	 $           
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.020
	EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS  MANUALES, EN  MATERIAL B Y C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, AFINE DE TALUDES Y FONDO,  APILE DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M3
	14.85
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.030
	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO  DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	6.87
	 $         
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.040
	RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	10.36
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.050
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO,  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M2
	19.80
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.060
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	196.91
	 $           
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.CIM.070
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP  O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	106.95
	 $           
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.080
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	M2
	19.69
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.090
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3)
	M3
	3.50
	 $       
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $        

	SE.CIM.100
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 14 CM DE ESPESOR,  ELABORADO CON TABICON TIPO PESADO CEMENTO ARENA 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO,  CEM-ARENA 1:4. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	M2
	2.38
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.110
	CADENA DE DESPLANTE DE 14X25 CMS (CD1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMÚN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLÍTICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	25.65
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.CIM.120
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1  (EN DOS CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR  DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	9.05
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.CIM.130
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4" @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	6.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA C2:
	ESTRUCTURAS
	
	
	
	
	

	SE.EST.0010
	CADENA CC-2, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14X 25 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.2,   @ 20, INCLUYE: INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS,  ANCLAJE, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	25.65
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.EST.0020
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACA PL1 DE 15 X 15CMS DE 3/8" CON 4 ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA  DE 3/8"  EN ESCUADRA CON DESARROLLO DE 15CMS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DITICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E60XX, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEХ 100, A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	14.00
	 $         
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.EST.0030
	SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LARGUERO L1, A BASE PTR 3" CAL 14, fy=3520kg/cm2. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SE USARAN ELECTRODOS E-60XX PARA CONEXIONES PLACAS Y ANCLAS, DE ACUERDO A PLANO, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COMEX 100 A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	KG
	108.45
	 $           
	




(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ESTRUCTURAS
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA C3:
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
	
	
	
	
	

	SE.ALB.0010
	MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
	M2
	58.39
	 $         
	

	(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0020
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4" @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	32.50
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0030
	CADENA DE INTERMEDIA CC-1, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X 20 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2,   @ 15, INCLUYE: INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS,  ANCLAJE, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	24.15
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0040
	APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/4:1:5, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT.,
	M2
	125.89
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.ALB.0050
	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 10 CM. DE ESPESOR,  INCLUYE: NIVELACIÓN,  COMPACTACIÓN, MAESTREADO, ACABADO PULIDO, CURADO POR 7 DIAS.
	M2
	18.24
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.ALB.0060
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE, ACABADO SATINADO, VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS, PLAFOND O LOSA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN  DE SELLADOR,  REBABEO, RESANES,  PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER  ALTURA),  LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
	M2
	137.82
	 $         
	



(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
	
	
	
	
	 $       

	PARTIDA C4:
	HERRERÍA 
	
	
	
	
	

	SE.HYC.010
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR P-1 DE 1.95 X 2.20 M EN DOS HOJAS. DE HERRERIA P-100, CON DIVISION DE R-100 DE 1".  INCLUYE: PERFILES TUBULARES, BISAGRAS, METAL DESPLEGADO CAL. 10, CHAPA PHLLIPS MOD. X-1100, DOBLE PASADOR DE PISO,  PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN
	PZA
	1.00
	 $    
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.HYC.020
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-1 DE 0.95X 1.20 M. DE HERRERIA P-100, CON DIVISION DE R-100 DE 1".  INCLUYE: PERFILES TUBULARES,  METAL DESPLEGADO CAL 10,  PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN
	PZA
	2.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.HYC.030
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V2) DE1.40*X0.55 M. DE HERRERIA P-100, CON DIVISION DE R-100 DE 1".  INCLUYE: PERFILES TUBULARES,  METAL DESPLEGADO CAL 10,  PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN
	PZA
	2.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.HYC.040
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V3) DE 1.38X1.20 M. DE HERRERIA P-100, CON DIVISION DE R-100 DE 1".  INCLUYE: PERFILES TUBULARES,  METAL DESPLEGADO CAL 10,  PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN
	PZA
	2.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $            

	SE.HYC.050
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE 1.60 × 0.25 M, A CON MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULO DE ACERO DE 3/16" Y ELEMENTOS INTERIORES DE SOLERA DE ACERO DE 3/16", INCLUYE: HABILITADO, CORTES, TRAZO, ARMADO, SOLDADURA, DESBASTE DE REBABAS, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN.
	PZA
	2.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL HERRERIA
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA C5:
	INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	
	
	
	

	SE.IEL.0010
	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO EN MURO CAJA GALV. DE 1/2" Y 3/4", CHALUPA GALV, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 20,  RANURAS, RESANES, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO.
	SAL
	1.00
	 $      
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0020
	SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX BITICINO EN MURO, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM, CAJA GALV. DE 1/2", CHALUPA GALV, CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14  INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN  PISO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	1.00
	 $       
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0030
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 2U MODELO  SQOD2F MARCA SQUARE D. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓNES, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, PEINADO DE CABLES Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	 $       
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	SE.IEL.0040
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 10 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	2.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $              

	SE.IEL.0050
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO CIRCULAR LED 18W LUZ DE DÍA BASE E27, MOD. 18CIRLED65MV, MCA. TECNOLITE. INCLUYE: SOCKET DE PORCELANA DE 1/2", CONEXIONES Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	 $         
	
(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $             

	SE.IEL.0060
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EXCAVACIÓN  DE  20CMS DE ANCHO X 40 CMS DE ALTO, TENDIDO DE TUBERÍA, CAMA DE ARENA DE LA REGIÓN, RELLENO A VOLTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS, COPLES, CODOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	30.00
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	SE.IEL.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DUPLEX MARCA VIAKON, VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90ºC, 600V DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 4  (2X4) , INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA CAL. 10, CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	30.00
	 $         
	

(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $         

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	
	
	
	 $         

	PARTIDA C6
	COLECTOR DE RESIDUOS
	
	
	
	
	

	IS.0010
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" DE DIÁMETRO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COPLES, CODOS, RUPTURA Y EMBOQILLADO DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA ATRAVESAR TUBO, EXCAVACIÓN DE 20CM DE ANCHO X 50CM DE ALTURA, CAMA DE ARENA DE LA REGIÓN,  RELLENO A VOLTEO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	2.50
	 $         
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	IS.0020
	REGISTRO ROTOPLAST DE 60CMS DE DIAMETRO, X 70 CMS DE ALTURA, BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG. /CM2 DE 8CM. DE ESPESOR. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,  TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	 $      
	


(Importe con letra
00/100 M.N)
	 $           

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL COLECTOR DE RESIDUOS
	
	
	
	
	 $         

	
C)
	TOTAL ALMACEN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS
	
	
	 
$       

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 SUB-TOTAL 
	
	            $  

	
	
	
	
	 IVA 
	
	            $     

	
	
	
	
	 TOTAL 
	
	            $  
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